Author: Joar Rosengård

Debe borrtopp (Universal)

Debe borrtopp
Debe:s borrtopp i aluminium med kopplingsplint för anslutning av motor– och jordkabel
Debe:s borrtopp utgör en viktig avslutning av borrhålet
Inga insekter
Ingen dränering erfordras vid borrhålet
Inga cementringar
Debe:s borrtopp är delbar - övre delen går lätt att demontera så att man enkelt kommer åt kopplingsplinten och adaptern i händelse av service. Man behöver ej demontera borrtoppen vid eventuell upptagning av pumpen - Pumpen passerar lätt genom hålet i borrtoppens underdel.
Debe:s borrtopp passar till flera olika dimensioner av
foderrör. Se tabell.

Montering av Debe Borrtopp med kopplingsplint
Brunnsröret kapas ca 2-3 dm ovan markytan.
Borrtoppen monteras och motorkabeln från
sänkpumpen och jordkabeln från kontaktormotor-skyddet anslutes i borrtoppens i borrtoppens
kopplingsplint. Motorkabelns kabelgenomföringar
är dragavlastande, vilket bör beaktas vid mont-
eringen. Glöm ej att dra anslutna skruvar

Art nr	RSK nr	Foderrör / ODEX
1732 469	560 1692	Ø 139,7 / ODEX 115 / Ø 168,3 / ODEX 140 / Ø 193,7 / ODEX 165

3

5

1. Debe sänkpump
2. Debe adapter
3. Debe Borrtopp
4. Debe rördelssats
5. Debe Membranhydrofor

2

4

1