Author: Joar Rosengård

Debe Energitopp

Energitopp för foderrör 140 eller 168 mm
Material: Aluminium : legering typ 4263
Gummi: Naturgummi 50º shore
Rostfria vagnsbultar med vaxade muttrar.
Tät mot artesiskt vatten upp till 0,5 bar.

Med extra hål för:
Temperatur mätning
Lodning
Utlopp för artesiskt vatten
Sugledning för ev. pump

RSK nr 585 48 68

Art. nr	För ODEX	Foderrör mm	Genomföringar
1790 145	115	140	2 x 40 mm	1 x 25 mm
1790 175	140	168	2 x 40 mm	1 x 32 mm