Author: Peter Sundberg

Debe Hydrofor

Allmän beskrivning av hydrofor
Hydroforen är en trycktank för förvaring av dricksvatten i samband med hushåll med
egna vattentäkter. Hydroforen fungerar också som en tryckutjämningsenhet för att
transportera vattnet genom ett ledningssystem ut till befintliga tappkranar.
Innan installation
* Kontrollera att godset inte skadats under transport. Transportskada anmäls
omgående till speditionsfirman.
* Inkommande tryck får inte överstiga 6 bar. Om det är en kolvpump som
uppfordringspump skall extra försiktighet iakttas eftersom dessa pumpar kan
ge ett tryck som vida överstiger 6 bar.
* Överstiger pumpens (A) kapacitet 6 bar skall en säkerhetsventil monteras på
inkommande ledning till hydroforen. Säkerhetsventilen skall ha sådan kapacitet
att tryck över 6 bar EJ kan uppstå.
* Hydrofortanken får endast användas för grundvatten och är ej avsett för andra
medier, såsom avloppsvatten, olja etc.
* Ibland måste tryckströmbrytaren placeras på annan plats än den som är
anvisad i denna instruktion

HYDROFORENS PLACERING
Placera hydroforen på ett plant och stadigt underlag
så nära en golvbrunn som möjligt.
A. Pump
B. Tryckströmbrytare
C. Avstängningsventil
D. Avstängningsventil
E. Hydrofortank
F. Vattenståndställ
G. Tryckmätare
H. Bottenventil
I. Inspektionslucka
J. Sidoplugg
MONTERING / INKOPPLING
Montera dit vattenståndstället (F)
och tryckmätaren (G).
Skruva dit sidopluggen (J).
Montera bottenventilen (H).
Montera ledning från pumpen (A) till hydroforen (E).
På denna ledning skall tryckströmbrytaren (B)
monteras. Montera en avstängningsventil (C) för att
underlätta vid service och underhåll av hydroforen.
Utgående ledning från hydrofor (E) monteras på
motsatta sida av anslutningen från pumpen (A).
Montera en avstängningsventil (D) för att underlätta
vid service och underhåll av hydroforen.
IGÅNGKÖRNING
Önskad vattennivå när pumpen (A) slås ifrån av
tryckströmbrytaren (B) är ca 2/3 av vattenståndstället.
För att nå denna nivå gör enligt följande:
Om kompressor finns:
Starta pumpen (A). När vattnet är på rekommenderad
nivå så stäng av pumpen (A). Anslut kompressorn
vid inspektionsluckan, sidopluggen eller i
botten på vattenståndstället. Anslutning till
kompressor är tillbehör.
Starta kompressorn och fyll på luft till tryckmätaren
(G) visar strax över pumpens (A) frånslagstryck.
Stäng av och koppla bort kompressorn vid uppnått
tryck.
Starta pumpen (A).
Om kompressor inte finns:
Om kompressor inte finns så kan vi inte påverka
luftfickan i hydroforen men nivån brukar bli rätt bra i
alla fall

Stäng avstängningsventil (D). Starta pumpen (A)
och låt den gå tills tryckströmbrytare (B) slår ifrån.
Öppna avstängningsventil (D).
SERVICE / UNDERHÅLL
Kontrollera nivån på luften/vattnet regelbundet.
Vid för lite luft startar pumpen även vid litet vattenuttag.
Om luftfickan har minskat så måste luft fyllas på.
Om kompressor finns:
Stäng av pumpen (A). Öppna ett tappställe eller
bottenventilen (H) och släpp ut vatten till önskad
nivå. Anslut kompressorn vid inspektionsluckan,
sidopluggen eller i botten på vattenståndstället.
Starta kompressorn och fyll på luft till tryckmätaren
(G) visar strax över pumpens (A) frånslagstryck.
Stäng av kompressorn vid uppnått tryck.
Starta pumpen (A).
Om kompressor inte finns:
Stäng av pumpen (A). Stäng avstängningsventil
(D). Öppna bottenventilen (H) och släpp ut allt
vatten. När hydroforen (E) är tom, stäng bottenventil
(H). Starta pumpen (A) och låt den gå tills
tryckströmbrytare (B) slår ifrån.
Öppna avstängningsventil (D).
Om luftfickan ökar hela tiden kan man montera en
automatisk avluftare där sidopluggen skall sitta.
Öppna bottenventilen (H) ibland för att spola ut
partiklar som samlats i botten.

Gamla Enköpingsvägen 106,SE-174 46 Sundbyberg,
Tel+46(0)8-628 11 85, Fax:+46(0)8-628 11 90
info@debe.se, www.debe.se