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Maskin nr:
DISKDESINFEKTOR  
KONTROLLER FÖR DAGLIGT UNDERHÅLL.
* Kontrollera att diskarmarna snurrar

* Kontrollera att dysorna inte är igensatta
* Bottensilen töms och rengörs
* Kammaren rengörs vid behov

* Kontrollera diskmedelsnivån       

             Sparas 3 år
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